Supported Radio Models
Abbree
•	AR-518
•	AR-63
•	AR-730
•	AR-869
•	AR-F3 (use Baofeng UV-82III)
•	AR-F5
•	AR-F8 (use Wouxun KG-UV8D)
Alinco
•	DJ-G7EG
•	DJ-G7T
•	DJ175
•	DJ596
•	DR03T
•	DR06T
•	DR135T
•	DR235T
•	DR435T
•	DR735T
Ansoko
•	A-5R
•	A-8S
AnyTone
•	5888UV
•	5888UVIII
•	778UV
•	778UV VOX
•	779UV
•	OBLTR-8R
•	TERMN-8R
Anysecu
•	AC-580
•	UV-A37
•	UV-K5 (use Quansheng UV-K5)
•	WP-9900
Arcshell
•	AR-5
•	AR-6
•	AR-7 (use Radtel T18)
•	AR-8
BTECH
•	BF-F8HP-PRO (use Baofeng BF-F8HP-PRO)
•	FRS-A1
•	FRS-B1
•	GMRS-20V2
•	GMRS-50V2
•	GMRS-50X1
•	GMRS-V1
•	GMRS-V2
•	MURS-V1
•	MURS-V2
•	UV-2501
•	UV-2501+220
•	UV-25X2
•	UV-25X2_G2
•	UV-25X4
•	UV-25X4_G2
•	UV-5001
•	UV-50X2
•	UV-50X2_G2
•	UV-50X3
•	UV-5X3
Baiston
•	BST-2100 (use Baofeng BF-888)
Baofeng
•	5RM
•	5RX
•	BF-1901
•	BF-1904
•	BF-1909
•	BF-888
•	BF-A58
•	BF-A58S
•	BF-F8HP
•	BF-F8HP-PRO
•	BF-M4
•	BF-T1
•	BF-T20
•	BF-T20D
•	BF-T20FRS
•	BF-T8
•	BF-U9
•	BF-V8A
•	F-11
•	GM-5RH
•	GT-3WP
•	GT-5R
•	K5-Plus
•	K6
•	UV-13Pro
•	UV-17
•	UV-17Pro
•	UV-17ProGPS
•	UV-17R-Plus
•	UV-21ProGPS
•	UV-21ProV2
•	UV-25
•	UV-32
•	UV-3R
•	UV-5G Pro
•	UV-5R
•	UV-5R Mini
•	UV-5RH
•	UV-5X
•	UV-5XP
•	UV-6
•	UV-6R
•	UV-82
•	UV-82HP
•	UV-82III
•	UV-82WP
•	UV-9G
•	UV-9R
•	UV-9R Pro
•	UV-B5
•	UV-S9X3
•	W31D
•	W31E
Baofeng/Pofung
•	997-S (Foscam Digital Technologies) (use UV-5R)
•	AR-152 (use UV-5R)
•	B-580T (use UV-5R)
•	BF-18H (use UV-25)
•	BF-18L (use UV-25)
•	BF-88E (use BF-888)
•	BF-C2/C5 (use BF-888)
•	BF-E500S (use UV-5R)
•	BF-F11 (use BF-A58S)
•	BF-F8+III (use Radioddity UV-5RX3)
•	BF-F8, F8+ (use UV-5R)
•	BF-F8X3 (use BF-A58S)
•	BF-F9 (use UV-5R)
•	BF-F9V2+ (use BF-F8HP)
•	BF-H6 (use TIDRADIO TD-H6)
•	BF-R3 (use Radioddity UV-5RX3)
•	BF-R5 Mini (use BF-888)
•	BF-S5 Plus (use UV-82III)
•	BF-UV10R (use BF-F8HP)
•	BF-UV9R+HP (use UV-82WP)
•	BF-UVB2+ (use UV-5R)
•	BF-UVF10 (use BF-A58S)
•	BF-V85 (use UV-B5)
•	BF-V9 (use BF-888)
•	BF-X3 Plus (use BF-A58S)
•	BF-X9 (use Radioddity UV-5RX3)
•	Baofeng AR-5RM (use 5RM)
•	Baofeng BF-1902 (use BF-1901)
•	Baofeng BF-1903 (use BF-1901)
•	Baofeng BF-777S (use Baofeng BF-888)
•	FF-12P (use UV-5R)
•	G11S (use Retevis RB27)
•	GT-1 (use BF-888)
•	GT-3, GT-3 MK II (use UV-5R)
•	GT-3TP (use BF-F8HP)
•	GT-5 (use UV-82)
•	GT-5TP (use UV-82HP)
•	K61 (use K6)
•	K63 (use K6)
•	K6A (use K6)
•	M-5R (use 5RX)
•	P10UV (use Radioddity GA-510)
•	P11UV (use Retevis RB27)
•	P15UV (use UV-13Pro)
•	P8UV (use Radioddity UV-5G)
•	TH-888S (use BF-888)
•	UV-10R (use BF-F8HP)
•	UV-17M (use UV-17R-Plus)
•	UV-17R (use UV-17Pro)
•	UV-59T (use Radioddity UV-5RX3)
•	UV-5G (use Radioddity UV-5G)
•	UV-5G Plus (use Radioddity UV-5G Plus)
•	UV-5R HTQ (use BF-F8HP)
•	UV-5R MK4, MK5 (use BF-F8HP)
•	UV-5R V2+, UV-5R2 (use UV-5R)
•	UV-5R+ (use BF-F8HP)
•	UV-5R++ (use UV-5R)
•	UV-5R7W, UV-5R8W (use BF-F8HP)
•	UV-5RA, UV-5RA+, UV-5RAX, UV-5RAX+ (use UV-5R)
•	UV-5RA3 (use Radioddity UV-5RX3)
•	UV-5RB (use UV-5R)
•	UV-5RC, UV-5RC, UV-5RCX+ (use UV-5R)
•	UV-5RD (use UV-5R)
•	UV-5RE, UV-5RE+ (use UV-5R)
•	UV-5RG, RK, RQ, RS, RT, RU (use UV-5R)
•	UV-5RH Pro Max (use Baofeng 5RM)
•	UV-5RHP (use BF-F8HP)
•	UV-5RIII (use Radioddity UV-5RX3)
•	UV-5RM HP (use BF-F8HP)
•	UV-5RTP (use BF-F8HP)
•	UV-5RWP (use UV-82WP)
•	UV-5RX3 (use Radioddity UV-5RX3)
•	UV-5S (use UV-5R)
•	UV-5X (GMRS version) (use Radioddity UV-5G)
•	UV-5X (original 2014 model) (use UV-5R)
•	UV-82III (2 x PTT) (use Radioddity UV-82X3)
•	UV-82T (use Radioddity UV-82X3)
•	UV-82X3 (use Radioddity UV-82X3)
•	UV-860 (use UV-5R)
•	UV-8R (use UV-82HP)
•	UV-920 (use UV-5R)
•	UV-9S (use Radioddity UV-5RX3)
•	UV-9X+ (use UV-82HP)
•	UV-B2 (use UV-82)
•	UV-B2+, B3+ (use UV-5R)
•	UV-S9 (tri-power: use BF-F8HP)
•	UV-S9/S9T (tri-band: use UV-S9X3)
•	UV-X9 (use UV-82HP)	Baojie
•	BJ-218
•	BJ-318
•	BJ-9900*
•	BJ-UV55*
Boblov
•	X3Plus*
Boristone
•	8RS
CRT
•	CRT 279 UV (use QYT KT8900D)
•	Micron UV
•	Micron UV V2
Cignus
•	UV-85 (use Baofeng UV-5R)
•	UV-87 (use TYT TH-UV88)
•	XTR-5
Explorer
•	QRZ-1
Feidaxin
•	FD-150A*
•	FD-160A*
•	FD-268A*
•	FD-268B*
•	FD-288A*
•	FD-288B*
•	FD-450A*
•	FD-460A*
•	FD-460UH*
Greaval
•	GV-8S
•	GV-9S
HamGeek
•	HG-590
Hesenate
•	BJ-218
•	HT-5RX3 (use Radioddity UV-5RX3)
•	HT-U222 (use Retevis RT22)
Hiroyasu
•	HI-8811
•	UV-5118 (use Abbree AR-518)
HobbyPCB
•	RS-UV3
Icom
•	IC-208H
•	IC-2100H
•	IC-2200H
•	IC-2300H
•	IC-2720H
•	IC-2730A
•	IC-2820H
•	IC-7000
•	IC-7100
•	IC-7200
•	IC-7300
•	IC-7400
•	IC-7410
•	IC-746
•	IC-7610
•	IC-91/92AD
•	IC-910
•	IC-9700
•	IC-E90
•	IC-F621-2
•	IC-M710
•	IC-P7
•	IC-Q7A
•	IC-T10
•	IC-T70
•	IC-T7H
•	IC-T8A
•	IC-T90
•	IC-U82
•	IC-V80
•	IC-V82
•	IC-V86
•	IC-W32A
•	IC-W32E
•	ID-31A
•	ID-4100
•	ID-51
•	ID-51 Plus
•	ID-51 Plus2
•	ID-5100
•	ID-800H
•	ID-80H
•	ID-880H
Intek
•	HR-2040
•	KT-980HP
Iradio
•	UV-5118 (use Abbree AR-518)
JJCC
•	JC-8629
Jetstream
•	JT220M
•	JT2705M
•	JT270M
•	JT270MH
Jianpai
•	8800_Plus
•	FT-UV78 (use Abbree AR-518)
•	G63 (use Abbree AR-63)
Juentai
•	JT-6188 Mini
•	JT-6188 Plus
KSUN
•	M6*
•	UV60D (use Quansheng UV-K5)
KYD
•	IP-620*
•	NC-630A*
Kenwood
•	TH-D7
•	TH-D72 (clone mode)
•	TH-D72 (live mode)
•	TH-D74 (clone mode)
•	TH-D74 (live mode)
•	TH-D75
•	TH-D7G
•	TH-F6
•	TH-F7
•	TH-G71
•	TH-K2
•	TK-2140K
•	TK-2180
•	TK-260
•	TK-260G
•	TK-270
•	TK-270G
•	TK-272
•	TK-272G
•	TK-278
•	TK-278G
•	TK-280
•	TK-3140K
•	TK-3140K2
•	TK-3140K3
•	TK-3180K
•	TK-3180K2
•	TK-360
•	TK-360G
•	TK-370
•	TK-370G
•	TK-372
•	TK-372G
•	TK-378
•	TK-378G
•	TK-380
•	TK-388G
•	TK-481
•	TK-690
•	TK-7102
•	TK-7108
•	TK-7160K
•	TK-7160M
•	TK-7180
•	TK-7180E
•	TK-760
•	TK-760G
•	TK-762
•	TK-762G
•	TK-768
•	TK-768G
•	TK-780
•	TK-790
•	TK-8102
•	TK-8108
•	TK-8160K
•	TK-8160M
•	TK-8180
•	TK-8180E
•	TK-860
•	TK-860G
•	TK-862
•	TK-862G
•	TK-868
•	TK-868G
•	TK-880
•	TK-890
•	TK-981
•	TM-271
•	TM-281
•	TM-471
•	TM-D700
•	TM-D710
•	TM-D710G
•	TM-D710G_CloneMode
•	TM-D710_CloneMode*
•	TM-G707
•	TM-V7
•	TM-V71
•	TS-2000
•	TS-480_CloneMode*
•	TS-480_LiveMode*
•	TS-590S/SG_LiveMode*
•	TS-590SG_CloneMode*
•	TS-590S_CloneMode*
•	TS-790E
•	TS-850*	LUITON
•	LT-316
•	LT-580_UHF
•	LT-580_VHF
•	LT-588UV
•	LT-725UV
Lanchonlh
•	HG-UV98
Leixen
•	VV-898
•	VV-898E
•	VV-898S
MMLradio
•	JC-8629
MTC
•	UV-5R-3
Marui
•	MR-UV1 (use TYT TH-UV88)
Maverick
•	RA-100
•	RA-425
MaxTalker
•	MT-5RM
•	MT-8S
•	P15
•	TK-6
Midland
•	CT-210 (use Puxing PX-777)
•	DBR2500
My Emergency Radio
•	MYEMR1 (use TYT TH-UV88)
NKTech
•	UV-7RX (use Retevis RT6)
OTGSTUFF
•	OTG Radio v1
Plant-Tours
•	MT-700*
Polmar
•	DB-50M
Powerful
•	UV-S5 (use Quansheng UV-K5)
Powerwerx
•	DB-750X
Puxing
•	PX-2R*
•	PX-777
•	PX-888K
Q-MAC
•	HF-90
QYT
•	KT-5000
•	KT-8R
•	KT-9900 (use KT-WP12)
•	KT-UV980
•	KT-WP12
•	KT5800
•	KT7900D
•	KT8900
•	KT8900D
•	KT8900R
•	KT980PLUS
Quansheng
•	TG-UV2 (use TG-UV2+)
•	TG-UV2+
•	TK11
•	UV-5R Plus (use UV-K5)
•	UV-K1
•	UV-K5
•	UV-K5(8) (use UV-K5)
•	UV-K5(99) (use UV-K5)
•	UV-K6 (use UV-K5)
R&L Electronics
•	UV-5R 3 band (use Radioddity UV-5RX3)
Radioddity
•	DB20-G
•	DB25-G
•	DB50 (use AnyTone 5888UV)
•	GA-2S
•	GA-510
•	GA-5S
•	GM-30
•	GS-5B
•	QB25
•	R2
•	UV-5G
•	UV-5G Plus
•	UV-5R EX
•	UV-5RX3
•	UV-5X (use Radioddity UV-5G)
•	UV-82X3
Radtel
•	RT-10 (use Retevis RT22)
•	RT-420 (use Abbree AR-730)
•	RT-470
•	RT-470L
•	RT-470X
•	RT-470X_BT
•	RT-490
•	RT-495
•	RT-590 (use Quansheng UV-K5)
•	RT-600 (use Quansheng UV-K5)
•	RT-610 (use Abbree AR-F5)
•	RT-620
•	RT-630
•	RT-730
•	RT-850 (use Abbree AR-518)
•	RT-890 (use Ruyage UV58Plus)
•	RT-900
•	RT-900_BT
•	RT-910
•	RT-910_BT
•	RT-920
•	T18
Retevis
•	H777
•	H777 (FRS) (use Retevis H777 Plus)
•	H777 Plus
•	H777H_FRS
•	H777H_PMR
•	H777S
•	HA1G
•	HA1UV
•	MA1
•	P2
•	P62
•	RA25
•	RA685
•	RA79
•	RA85
•	RA86
•	RA87
•	RA89
•	RB15
•	RB17
•	RB17A
•	RB17P
•	RB17V
•	RB18
•	RB19
•	RB19P
•	RB23
•	RB26
•	RB27
•	RB27B
•	RB27B (full band support) (use Retevis RB27)
•	RB27V
•	RB27V (full band support) (use Retevis RB27)
•	RB28
•	RB28B
•	RB29
•	RB615
•	RB617
•	RB618
•	RB619
•	RB626
•	RB627B
•	RB627B (full band support) (use Retevis RB27)
•	RB628
•	RB628B
•	RB629
•	RB75
•	RB85
•	RB87
•	RB89
•	RT-B6 (use Baofeng UV-B5)
•	RT1
•	RT15
•	RT16
•	RT19
•	RT20
•	RT21
•	RT21V
•	RT22
•	RT22FRS
•	RT22S
•	RT23
•	RT24
•	RT24V
•	RT26
•	RT29_UHF
•	RT29_VHF
•	RT40B
•	RT47
•	RT47V
•	RT5
•	RT5 with 2 power levels (use Baofeng UV-5R)
•	RT5(tri-power)
•	RT5R
•	RT5RV
•	RT6
•	RT619
•	RT622
•	RT647
•	RT668
•	RT68
•	RT76
•	RT76P
•	RT85
•	RT86
•	RT86S
•	RT87
•	RT9000D_136-174
•	RT9000D_220-260
•	RT9000D_400-490
•	RT9000D_66-88
•	RT95
•	RT95 VOX
•	RT98	Rugged
•	RH5R
•	RH5R-V2
•	RH5X
Ruyage
•	UV58 (use Abbree AR-518)
•	UV58Plus
Sainsonic
•	AP510*
•	GT-3TP (use Baofeng BF-F8HP)
•	GT-890
SenhaiX
•	8800
Socotran
•	FB-8629
•	JC-8629
•	UV-5118 (use Abbree AR-518)
Surecom
•	S-KT8900D
TDXone
•	TD-Q8A
TID
•	TD-M8
•	TD-UV68
TIDRADIO
•	BF-F8TD (use TIDRADIO TD-UV5R TriPower)
•	TD-H3
•	TD-H3-GMRS
•	TD-H3-HAM
•	TD-H6
•	TD-H8
•	TD-H8-GMRS
•	TD-H8-HAM
•	TD-UV5R TriPower
•	TD-V2 (use Baofeng BF-888)
•	UV-82 (use Baofeng UV-82HP)
TXQ
•	G63 (use Abbree AR-63)
TYT
•	QRZ-1 (use Explorer QRZ-1)
•	TH-350
•	TH-7800
•	TH-7800 File*
•	TH-7900 (use TH-7800)
•	TH-9800
•	TH-9800 File*
•	TH-UV3R-25*
•	TH-UV3R*
•	TH-UV8000
•	TH-UV88
•	TH-UV98
•	TH-UVF1
•	TH-UVF8D
•	TH9000_144
•	TH9000_220
•	TH9000_440
Tacklife
•	MTR01 (use Radioddity R2)
Talinfone
•	G63 (use Abbree AR-63)
Talkpod
•	A36plus
•	A36plus_8w
TechSide
•	TI-F8+
•	TS-T1 (use Retevis RB26)
•	TS-T9+
Tenway
•	TW-325
•	UV-5R Pro
•	UV-82 Pro
Tonfa
•	UV-985 (use Baofeng UV-5R)
Vero
•	UV-E5, UV-E5 MK II (use Baofeng UV-5R)
WACCOM
•	MINI-8900
WLN
•	KD-C1
Wouxun
•	KG-1000G
•	KG-1000G Plus
•	KG-805G
•	KG-816
•	KG-818
•	KG-935G
•	KG-935G Plus
•	KG-935H
•	KG-UV2D (use KG-UVD1P)
•	KG-UV3D (use KG-UVD1P)
•	KG-UV5D (use KG-UVD1P)
•	KG-UV6
•	KG-UV7D (use KG-UV6)
•	KG-UV8D
•	KG-UV8D Plus
•	KG-UV8E
•	KG-UV8H
•	KG-UV920P-A
•	KG-UV980P
•	KG-UV9D Mate (use Wouxun KG-UV9D Plus)
•	KG-UV9D Plus
•	KG-UV9DX (use Wouxun KG-UV9PX)
•	KG-UV9G Pro
•	KG-UV9GX
•	KG-UV9GX Plus (use Wouxun KG-UV9GX)
•	KG-UV9K
•	KG-UV9P (use Wouxun KG-UV9D Plus)
•	KG-UV9PX
•	KG-UV9PX Plus (use Wouxun KG-UV9PX)
•	KG-UVD1P
Wurui
•	G63 (use Abbree AR-63)
Yaesu
•	FT-1500M
•	FT-1802M*
•	FT-1D
•	FT-25R
•	FT-270 (use VX-170)
•	FT-2800M
•	FT-2900R/1900R
•	FT-2900R/1900R(TXMod)
•	FT-450
•	FT-450D
•	FT-4VR
•	FT-4XE
•	FT-4XR
•	FT-50
•	FT-60
•	FT-65E
•	FT-65R
•	FT-70D
•	FT-7100M*
•	FT-7800/7900
•	FT-8100
•	FT-817
•	FT-817ND
•	FT-817ND (US)
•	FT-818
•	FT-818ND (US)
•	FT-857/897
•	FT-857/897 (US)
•	FT-8800
•	FT-8900
•	FT-90
•	FT2D
•	FT3D
•	FTM-3100 (use FTM-3200DR)
•	FTM-3200D*
•	FTM-350
•	FTM-7250D*
•	VX-170
•	VX-177
•	VX-2
•	VX-3
•	VX-5
•	VX-6
•	VX-7
•	VX-8DR
•	VX-8GE
•	VX-8R
Yedro
•	YC-M04VUS
Zastone
•	BJ-218
•	MP-300
•	MP-380 (use QYT KT8900D)
•	MP-800 (use TYT TH-9800)
•	V8A (use Baofeng UV-5R)
•	V8A+ (use Baofeng UV-5R)
•	ZT-V8 (use Baofeng UV-5R)
•	ZT-X6
youRUSH
•	UV-5RUSH (use Baofeng UV-5R)
•	UV-82RUSH (use Baofeng UV-82)
•	UV-9RUSH PLUS (use Baofeng BF-A58)
•	UV-9RUSH PRO (use Radioddity GA-510)